**Пигтейл FC/APC 1,5м**

Технические характеристики

Тип коннектора: FC/APC (угловая полировка 8° для снижения отражений).

Длина: 1,5 м.

Тип волокна: SM (singlemode, OS2, G.652D).

Диаметр кабеля: 0,9 мм (tight buffer).

Затухание: ≤0,3 дБ.

Возвратные потери: ≥60 дБ.

Цвет кабеля: жёлтый (стандарт для одномодового).

Конструкция: один конец с коннектором FC/APC, другой — «голое» волокно для сварки.