**Пигтейл SC/APC 1,5м**

Назначение

Используется для подключения оптических волокон к кроссам, муфтам и активному оборудованию.

Обеспечивает переход от сварного соединения к стандартному коннектору SC/APC.

Технические характеристики

Тип коннектора: SC/APC (угловая полировка 8° для снижения отражений).

Длина: 1,5 м.

Тип волокна: чаще всего SM (singlemode, OS2, G.652D).

Диаметр кабеля: 0,9 мм (tight buffer).

Затухание: ≤0,3 дБ.

Возвратные потери: ≥60 дБ.

Цвет кабеля: жёлтый (стандарт для одномодового).

Конструкция: на одном конце установлен коннектор SC/APC, другой конец — «голое» волокно для сварки.