**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |
| --- |
| Подраздел 1.1 Сведения о новизне |
| Товар должен быть оригинальным (от производителя), новым, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, а также не иметь дефектов связанных с разработкой или поставкой (доставкой). |
| Подраздел 1.2 Применение аналогов |
| Возможно применение аналогов с соответствующими или улучшенными техническими характеристиками. |

**РАЗДЕЛ 2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

|  |
| --- |
| нет |

**РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

|  |
| --- |
| Подраздел 3.1. Требования к надежности |
| Товар должен стабильно сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении гарантийного срока эксплуатации. |
| Подраздел 3.2. Требования к составным частям,  исходным и эксплуатационным материалам |
| *-* |
| Подраздел 3.3 Требования к маркировке |
| Маркировка Товара в соответствии с требованиями завода изготовителя, маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. |
| Подраздел 3.4 Требования к упаковке |
| Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.  Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми*.* |

**РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

|  |
| --- |
| Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки |
| Каждый элемент должен проходить на заводе-изготовителе полный объем контроля, предусмотренного технической документацией на изделие.  Сдача и приемка продукции производиться в установленном на АЭС порядке. |
| Подраздел 4.2 Требования о предоставлении технических  и иных документов при поставке товаров |
| В комплект поставки должны входить следующие документы:  - сертификаты соответствия/декларации о соответствии ТРТС (ЕАЭС) в случае отнесения продукции к объекту технического регулирования, на который распространяются действия технических регламентов таможенного (Евразийского экономического) союза.  - технические паспорта (сертификаты качества) на товары;  - инструкции по эксплуатации товаров либо технические паспорта должны быть на русском языке или иметь заверенный перевод на русский язык, а также иметь отметку о наличии драг., цвет. металлов в изделии.  Необходимо проведение проверки параметров качества образцов каждой партии КПП в аккредитованной в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь испытательной лаборатории поставщиком этой продукции с обязательным предоставлением протоколов испытаний:  - проверка конструктивных размеров (геометрические параметры и масса токопроводящей жилы, изоляции, включая промежуточные слои, экранов, оболочек и защитных покровов (подушек, брони, наружных покровов));  - определение электрического сопротивления токопроводящих жил, медных экранов и изоляции;  - нераспространение горения при групповой прокладке КПП (при наличии такого требования в ТНПА на продукцию);  - наличие дополнительных элементов конструкции КПП (заполнителя, элементов герметизации и т.п.)  - маркировка.  -паспорт  -сертификаты соответствия  -протоколы испытаний |

**РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

|  |
| --- |
| Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара согласно техническим требованиям завода-изготовителя.  Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.  Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным Гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с Гарантийным сроком на основное изделие.  На Товар (комплектующее изделие), переданное Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение Гарантийного срока были обнаружены недостатки устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.  Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной продукции или продукции ненадлежащего качества.  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты поставки товара |

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

|  |
| --- |
| Товар должен отвечать требованиям безопасности, в т. ч. пожарных, санитарных и других норм, предъявляемым к такому виду изделиям. |